|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Material** | **0 min** | **2 min** | **4 min** | **6 min** | **8 min** | **10 min** |
| **Glass** | **87** | **76.8** | **69.5** | **64** | **59.5** | **55.8** |
| **Insulated** | **86** | **79** | **74.2** | **70.6** | **67.5** | **64.6** |
| **Styrofoam** | **94.2** | **88.5** | **81.1** | **76.0** | **71.4** | **68.2** |
| **Thin Plastic** | **71.9** | **61.2** | **55.7** | **52.2** | **49.4** | **47.2** |
| **Thick Plastic** | **84.5** | **71.3** | **64.4** | **60.7** | **57.3** | **54.3** |
| **Metal** | **74** | **74.8** | **70.5** | **67** | **64** | **61.8** |
| **Ceramic** | **82** | **70.1** | **67.7** | **65.2** | **62.6** | **60.3** |
| **Paper** | **84** | **58** | **50** | **45** | **40** | **38** |